<3, 4 주차 data>

※공지사항

- 3조의 경우 사용한 유채대 시료의 체적이 커서 400 ml의 용매로 시료의 교반이 이루어지지 않아 500 ml의 용매로 실험을 진행하였습니다.

-HPLC의 결과를 보시면 xylose 항목이 있습니다. 그러나 실제로 xylose는 xylose, mannose, galactose의 합이라고 볼 수 있습니다. HPLC H-Cloumn으로 분석시 xylose, mannose, galactose가 분리되지 않고 합쳐져서 나오기 때문입니다. 이 점 유의하시어 결과를 정리해주시면 됩니다.

-4주차의 경우 HPLC 분석용 샘플을 2반복하여 제조하였습니다. 그러나 실제 분석은 각 조마다 1개씩의 샘플만 취하여 분석을 의뢰하였습니다. 따라서 액상 가수분해물의 당 및 당 유래산물 함량을 측정하실 때는 평균 및 표준편차를 기입하지 않으셔도 됩니다.

-레포트에 분량 제한은 없습니다. 다만 실험 수업 중 언급했던 결과 데이터는 반드시 명시해주시고 discussion을 참고문헌을 찾아 작성해주시면 됩니다.

-제출기한은 2017. 10. 31 오후 6시입니다.

[1조-낙엽송] 1차 전처리 시료량: 50 g

1차 전처리 후 고형분(1차 전처리 결과물)의 함수율 측정

No.	접시 (g)	기건 목분시료 (g)	접시+전건 목분시료 (g)
1	1.9827	0.5029	2.1675
2	2.1801	0.4733	2.3545
3	1.9953	0.5714	2.2078

WIS recovery rate (1차 전처리 결과물)

No.	지퍼백	지퍼백 + 고형분 (g)	Filter paper (g)	Filter paper + 고형분 (g)
1	3.4284	84.5885	2.3838	2.5989

1차 전처리 후 액상 부피: 1600 ml

2차 전처리 투입 시료량

No.	1번(원시료)	2번(원시료)	3번(고형시료)	4번(고형시료)
1	0.2007	0.2019	0.2017	0.2017

2차 전처리 후 액상 부피: 4 ml

[2조-신갈]

1차 전처리 시료량: 50 g

1차 전처리 후 고형분(1차 전처리 결과물)의 함수율 측정

No.	접시 (g)	기건 목분시료 (g)	접시+전건 목분시료 (g)
1	1.9854	0.6348	2.1722
2	1.9872	0.4789	2.1296
3	1.9101	0.5296	2.0667

WIS recovery rate (1차 전처리 결과물)

No.	지퍼백	지퍼백 + 고형분 (g)	Filter paper (g)	Filter paper + 고형분 (g)
1	3.3997	82.9188	2.2209	2.4740

1차 전처리 후 액상 부피: 1600 ml

2차 전처리 투입 시료량

No.	1번(원시료)	2번(원시료)	3번(고형시료)	4번(고형시료)
1	0.2044	0.2072	0.2044	0.2012

2차 전처리 후 액상 부피: 4 ml

[3조-유채대] 1차 전처리 시료량: 20.0043 g

1차 전처리 후 고형분(1차 전처리 결과물)의 함수율 측정

No.	접시 (g)	기건 목분시료 (g)	접시+전건 목분시료 (g)
1	3.2111	0.6532	3.3281
2	3.2749	0.5042	3.3633
3	3.2903	0.5367	3.3845

WIS recovery rate (1차 전처리 결과물)

No.	지퍼백	지퍼백 + 고형분 (g)	Filter paper (g)	Filter paper + 고형분 (g)
1	3.4284	158.0530	2.2280	2.5498

1차 전처리 후 액상 부피: 1600 ml

2차 전처리 투입 시료량

No.	1번(원시료)	2번(원시료)	3번(고형분)	4번(고형분)
1	0.2048	0.2046	0.2020	0.2049

2차 전처리 후 액상 부피: 4 ml

-Comment

계산 결과 평균과 표준편차를 명시해야 합니다.

평균과 표준편차는 소수 둘째자리까지 반올림하여 표시하시면 됩니다.

3. 목분 시료 고형분 함량은 1주차에 측정했던 결과와 같은 값입니다.

Q. 전처리에 사용된 시료 중 몇 %의 당 및 당 유래 산물이 1차 전처리 liquid hydrolyzate와  2차 처리 liquid hydrolyzate에 포함되어 있습니까?

Q. 2차 처리 후 얼마의 levulinic acid를 획득 하였으며 raw material (전처리를 거치지 않은 시료)과 차이가 나는 원인은?

-Comment

위 문제를 해결하기 위해서는 목분 시료의 고형분 함량을 반영한 실제 전처리 시료량이 필요합니다.

2. 첨부한 엑셀 파일은 HPLC 결과 데이터입니다. HPLC 결과 중 ‘ppm (Amount mg/L)’ 의 값을 이용하면 됩니다.

3. 당, 유기산 함량 계산 (원시료 대비)

[eqn: Content`(%)=`ppm`(mg/l)` TIMES ` {1} over {10 ^{6}} `(g/ml로`단위`환산) TIMES 액상`부피(ml)÷투입시료`전건무게(g) TIMES {WIS} over {100} TIMES 100]

1차 전처리는 원시료를 투입하였으므로 1차 전처리 후 얻은 액상 내의 당 및 유기산 함량 계산 시, WIS를 반영하지 않습니다(원시료의 WIS는 100).

4. 앞서 공지사항에 언급했듯이 liquid hydrolyzate의 결과는 평균 및 표준편차를 구할 수 없습니다. 따라서 계산 결과만 보고서에 기입하시면 됩니다.

5. 정확한 결과 값을 얻은 report 작성을 위해 동기, 선배와 상의하시는 것이 좋습니다. 하지만 결과 값을 copy 하는 경우가 발견될 시 크게 감점을 할 것입니다. 따라서 자신의 결과 값을 얻기 위해 사용한 수식을 기재하는 것은 가산점을 받는데 유리합니다.